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Самоклеящаяся мягкая каландрированная ПВХ-пленка с подложкой из силиконизированной бумаги.

Применение:
Для защиты краткосрочной рекламной графики и любых печатных изображений от внешних повреждений. 


	Толщина
	80 мкм

	Клей
	постоянный, акриловый

	Подложка, вес и толщина
	100 г/м², 120 мкм

	Материал
	ПВХ

	Срок хранения
	1 год при 20°С и относительной влажности 50%

	Срок эксплуатации
	6 месяцев, наилучшие результаты нанесения пленки для холодной ламинации достигаются в помещении с температурой – 23 ± 2°C и относительной влажности – 50%

	Ширина рулона
	[bookmark: _GoBack]1,07 м; 1,27 м; 1,37 м; 1,52 м

	Намотка
	50 м
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